|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物服务  名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 铝合金轨道 | 1、铝型材标号：6063-T5。  2、轨道材质符合 GB/T6892-2015《一般工业用铝及铝合金挤压型材》。  3、规格为宽\*高≥（宽 mm\*高 mm）方形轨道，国标型材厚度：≥1.20mm，漆面电泳处理，滑珠吊环为不锈钢，具体以  实际测量为准。 | 16.8 | 米 |  |
| 2 | 锂电池电机 |  | 10 | 台 | 含电动轨道 |
| 3 | 荷兰绒全遮光布帘 | 1. 成分：100%聚酯纤维，检测标准FZ/T01057-2007 2. 单位面积质量：≥200克/平方米   3、织物密度：经密≥750根/10cm，纬密≥250根/10cm  4、甲醛含量：符合18401-2010《国家纺织产品基本安全规范》C类标准或更优标准（GB18401-2010B类或A类），检测标准GB/T2912.1-2009  5、可分解致癌芳香胺染料：符合18401-2010《国家纺织产品基本安全规范》禁用标准,检测标准GB/T17592-2011  ▲6、阻燃标准：水洗50次后检测符合GB8624-2012 B1级，符合GB/T5454-1997、GB/T5455-2014经向/纬向氧指数≥32%，损毁长度≤150mm，续燃时间≤5S，阴燃时间≤15S，燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧或阴燃，洗涤按自动洗衣机A型缓和洗涤程序、洗涤≥50次；（**提供检验报告**）  7、PH值：符合18401-2010《国家纺织产品基本安全规范》C类标准或更优标准（GB18401-2010B类或A类）,检测标准GB/T7573-2009。  8、异味：符合18401-2010《国家纺织产品基本安全规范》标准，实测无异味,检测标准GB18401-2010。 9、耐皂洗色牢度：变色、沾色符合≥4-5级,检测标准GB/T12490-2014。 10、耐水色牢度：符合≥4-5级，检测标准GB/T5713-2013。 11、耐干摩擦色牢度：符合≥4-5级,检测标准GB/T3920-2008。 12、耐湿摩擦色牢度：符合≥4-5级,检测标准GB/T3920-2008。  13、抑菌抗菌性：符合GB/T20944.3-2008标准抑菌率90%以上，防霉性能标准GB/T24346-2009/0-2级。  **注：报价时，面料第6项要求提供具有CMA资质的检测机构签发的检验报告，未按要求提供或有一项不符合技术要求的，本产品视为不合格产品，所有技术项全部视为负偏离。（中标人原件备查）本项目做废标处理。** | 109 |  |  |
| 4 | 布带 | 全棉有纺加厚、加密，耐晒防腐。 | 89 | 米 |  |
| 5 | 高分子调节钩 | 需加粗型单钩，表面光滑匀称，耐用升降。质保十年。 | 314 | 个 |  |
| 6 | 地毯 | 100%原液丙纶材质，绒高3.5±0.5mm | 44 | 平方米 |  |