清单：

1、舞蹈把杆

100m，单杆落地固定式，102cm高，实木把杆，钢管支撑连接件。

2、镜面玻璃： 5mm厚衣冠镜镜子，约100平方米，含安装。

3、300平方米的硅钙板吊顶。吊顶形式、吊杆规格、高度:φ10

龙骨材料种类、规格、中距:铝合金龙骨，次龙骨间距600mm

面层材料品种、规格:600\*600mm高强防水硅钙板。

含工具式脚手架，含600\*600mmLED40w吸顶灯具30盏，需布线。